Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учёта населением на территории Ульяновской области

|  |  |
| --- | --- |
| [**Приказы**](http://tarif.econom73.ru/law/list.html?type=4)**/**[**ЖКХ**](http://tarif.econom73.ru/law/list.html?otrtype=18) | **№06-266 от 17.08.2012** |

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 «О внесении изменений в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»,  на основании Положения о Министерстве экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478, с применением расчётного метода, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению:

1) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, согласно приложению № 1;

2) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению  на  общедомовые нужды, согласно приложению № 2;

3) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, согласно приложению № 3.

2. Нормативы потребления, утверждённые пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в действие с 01 сентября 2012 года и действуют до 31 декабря 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области.

Министр                                                                                                  О.В.Асмус

Приложение № 1

к приказу Министерства экономики

Ульяновской области

от 17 августа 2012 г. № 06-266

**Нормативы потребления** **коммунальных услуг**

**по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению**

**в жилых помещениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Виды и степень благоустройства жилых домов | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб.м в месяц на 1 человека) |
| холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дома, кроме указанных в разделе 2 настоящего приложения |
| 1.1 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1650-1700 мм и душем |   5,71 |   3,55 |   9,26 |
| 1.2 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем, с автономными водонагревателями |    8,72 |    х |    8,72 |
| 1.3 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами  длиной 1500 -1550 мм  и душем |    5,36 |    3,14 |    8,50 |
| 1.4 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем и автономными водонагревателями |     7,50 |     х |     7,50 |
| 1.5 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, ваннами длиной 1500-1550 мм, душем и выгребной ямой с автономными водонагревателями |     7,31 |     х |     7,31 |
| 1.6 | Дома выстой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, без душа, без ванн |    5,60 |    х |    5,60 |
| 1.7 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, без душа, без ванн, с выгребной ямой |   3,22 |   х |   х |
| 1.8 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, без ванн и душа |   3,93 |   1,42 |   5,35 |
| 1.9 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, без ванн, без душа, без выгребной ямы |   1,83 |   х |   х |
| 1.10 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с уличной колонкой, без ванн, без душа |  1,20 |  х |  х |
| 2. | Жилые дома и общежития коридорного, секционного и коридорно-секционного типа |
| 2.1 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душевыми и канализацией при всех жилых комнатах, без ванн |    3,60 |    2,48 |    6,08 |
| 2.2 | Дома высотой свыше  5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн |   2,58 |   1,62 |   4,20 |
| 2.3 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душевыми и канализацией при всех жилых комнатах, без ванн |    3,46 |    2,23 |      5,69 |
| 2.4 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн |     2,50 |     1,53 |     4,03 |
| 2.5 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями и общими душевыми в каждой секции здания, без ванн |    2,48 |    1,40 |    3,88 |
| 2.6 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн |     2,47 |     1,36 |     3,83 |
| 2.7 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями при жилых комнатах в каждой секции здания, без душевых, без ванн |     2,41 |     1,06 |     3,47 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях установлены с применением расчётного метода.

2. Температура горячей воды в местах водоразбора принята в размере 60 °C.

Приложение № 2

к приказу Министерства экономики

Ульяновской области

от 17 августа 2012 г. № 06-266

**Нормативы потребления** **коммунальных услуг**

**по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению**

**на общедомовые нужды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды и степень благоустройства жилых домов | Количество этажейв доме | Норматив потребленияна общедомовые нужды,куб.м/кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в месяц |
| холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |
| 1 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1650-1700 мм и душем | 6 | 0,21 | 0,14 | 0,35 |
| 9 | 0,32 | 0,20 | 0,52 |
| 10 | 0,33 | 0,21 | 0,54 |
| 12 | 0,35 | 0,22 | 0,57 |
| 13 | 0,37 | 0,24 | 0,61 |
| 14 | 0,39 | 0,26 | 0,65 |
| 16 | 0,43 | 0,28 | 0,71 |
| 2 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем, с автономными водонагревателями | 6 | 0,25 | х | 0,25 |
| 9 | 0,38 | х | 0,38 |
| 12 | 0,46 | х | 0,46 |
| 3 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами  длиной 1500 -1550 мм и душем | 1 | 0,11 | 0,04 | 0,15 |
| 2 | 0,12 | 0,06 | 0,18 |
| 3 | 0,13 | 0,07 | 0,20 |
| 4 | 0,14 | 0,08 | 0,22 |
| 5 | 0,15 | 0,09 | 0,24 |
| 4 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем и автономными водонагревателями | 1 | 0,14 | х | 0,14 |
| 2 | 0,16 | х | 0,16 |
| 3 | 0,18 | х | 0,18 |
| 4 | 0,20 | х | 0,20 |
| 5 | 0,23 | х | 0,23 |
| 5 | Дома выстой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, без душа, без ванн | 1 | 0,02 | х | 0,02 |
| 2 | 0,04 | х | 0,04 |
| 3 | 0,06 | х | 0,06 |
| 4 | 0,08 | х | 0,08 |
| 5 | 0,10 | х | 0,10 |
| 6 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, без душа, без ванн, с выгребной ямой | 1 | 0,02 | х | х |
| 2 | 0,04 | х | х |
| 7 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением без ванн, без душа, без выгребной ямы | 1 | 0,01 | х | х |
| 2 | 0,02 | х | х |

    Примечание:

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды установлены с применением расчётного метода.

Приложение № 3

к приказу Министерства экономики

Ульяновской области

от 17 августа 2012 г. № 06-266

**Норматив потребления**

**коммунальной услуги по холодному водоснабжению**

**при использовании земельного участка и надворных построек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление использования холодного водоснабженияпри использовании земельного участка и надворных построек  | Единица измерения | Количество месяцев, соответствующему периоду использования воды на полив земельного участка | Норматив потребления холодного водоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Для полива земельного участка: |
| 1.1 | полив ручным методом: | куб.м. на кв.м земельного участка в месяц |   |   |
|   | овощи | 4,00 | 0,04 |
|   | сады | 3,00 | 0,06 |
| 1.2 | полив дождевальным методом: |   |   |
|   | картофель | 3,00 | 0,05 |
|   | овощи | 4,00 | 0,06 |
|   | сады | 3,00 | 0,08 |
| 2. | Для водоснабжения и приготовления пищи для  сельскохозяйственного животного: |
| 2.1 | Крупный рогатый скот: | куб.м на 1 голову животного в месяц |   |   |
|   | коровы | х | 2,52 |
|   | телята: | х |   |
|   | от 14-20 дней до 3-4 месяцев | х | 0,55 |
|   | от 3-4 месяцев до 6 месяцев | х | 0,55 |
|   | от 6 до 12 месяцев | х | 0,73 |
|   | от 12 до 15 месяцев | х | 0,91 |
|   | от 15 до 18 месяцев | х | 1,06 |
|   | нетели | х | 1,22 |
|   | быки-производители | х | 1,37 |
|   | коровы мясные | х | 1,67 |
| 2.2 | Свиньи: |   |   |
|   | хряки - производители | х | 0,53 |
|   | матки супоросные и холостые | х | 0,55 |
|   | матки подсосные с приплодом | х | 1,22 |
|   | поросята отъемыши | х | 0,11 |
|   | ремонтный молодняк | х | 0,32 |
|   | свиньи на откорме | х | 0,32 |
| 2.3 | Овцы: |   |   |
|   | бараны-производители | х | 0,21 |
|   | холостые | х | 0,14 |
|   | суягные | х | 0,15 |
|   | подсосные | х | 0,17 |
|   | ягнята старше 10-суточного возраста до 4 месяцев | х | 0,06 |
|   | молодняк (с 4 месяцев до 1.5 лет) | х | 0,11 |
|   | выбракованное взрослое поголовье, валухи | х | 0,14 |
| 2.4 | Лошади: |   |   |
|   | жеребцы-производители |   | х | 2,13 |
|   | кобылы с жеребятами | х | 2,43 |
|   | кобылы, мерины, молодняк старше 1,5 лет | х | 1,83 |
|   | молодняк в возрасте от объёма до 1,5 лет | х | 1,37 |
| 2.5 | Козы: |   |   |
|   | козы взрослые | х | 0,08 |
|   | молодняк | х | 0,05 |
| 2.6 | Птица: |   |   |
|   | куры | х | 0,01 |
|   | индейки | х | 0,01 |
|   | утки | х | 0,06 |
|   | гуси | х | 0,05 |
|   | цесарки | х | 0,01 |
|   |   |   |   |   |   |

Примечание:

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению  при использовании земельного участка и надворных построек установлены с применением расчётного метода